Это вид запорных приспособлений, имеющих резиновый клин, использующиеся в трубопроводных системах, переносящих воду питьевого и технического назначения в инфраструктуре жилищно-коммунального хозяйства и других промышленных областях. Во время создания водопроводных систем может появиться потребность в применении надежных задвижек с низкой стоимостью, имеющих длительный ресурс открытий и закрытий. Благодаря использования в комплектации клиновых задвижек невыдвижного шпинделя есть возможность использования их в помещениях небольшой площади, водопроводных и канализационных колодцах, а также иных объектах особого назначения. Клиновая  задвижка 30ч39р сконструирована для максимально безаварийного использования в среде с высокой влажностью.

ПО ГОСТУ 24856-2014 клиновые задвижки используют в целях блокировки жидкостного потока движением сверху вниз поступательного характера. Прилагаемое воздействие для закрытия передается механической силой штурвала, а если задвижка снабжена электроприводом, то сообщение происходит посредством электричества.

Как расшифровывается клиновая задвижка 30ч39р:
 
30 - тип используемой арматуры,
ч - материал изготовления задвижки. В данном случае "ч" - чугун,
39 - номер модели,
р - материал используемого уплотнителя. В данном случае "р" - резина.

Где применяют

Кроме ЖКХ и промышленной отрасли, клиновые задвижки 30ч39р используют даже в сельском хозяйстве.

Материал изготовления

В изготовлении клиновых задвижек применяют чугун с маркой GGG50. Это чугун высокого уровня прочности, в состав которого включен шаровидный графит, придающий сплаву повышенную пластичность.

Из чугуна в таких задвижках отливают корпус с маховиком и крышками, которые после покрываются краской на основе эпоксидных смол для увеличения антикоррозийных свойств и защиты от повреждений. Чугунный клин, покрытый слоем резины делает задвижку герметичной.

Процесс изготовления

Клиновые и аналогичные задвижки производят способом литья. Именно литье позволяет воплотить любые формы и размеры изделий. Для отливки используют специальные формы. После процесса отливки для дальнейшей обработки применяется струевое и механическое воздействие. Все отливки проверяется отделом технического контроля на соответствие размерам, а также проводится поиск пор в сплаве при помощи ультразвукового сканирования, что может обеспечить длительную гарантию безаварийной службы - до 10 лет.

Вы можете выразить свое мнение об этой публикации по ссылке:
 https://via-midgard.com/other_news/klinovaya-zadvizhka-30ch39r-xarakteristiki.htm
или ознакомиться с самыми эмоциональными и популярными новостями по ссылке:
 https://via-midgard.com/ratings/#