Сэндвич-панели - многослойные конструкции строительного назначения, тип бескаркасный. Структура слоистая - она и определяет название материала. Категория конструкций - легкая. Для быстрой сборки стеновых блоков предусмотрены замковые соединения. В составе панелей идет пара металлических листов, которые образуют обшивку и располагаются по обе стороны главной детали - поропластового сердечника.

Типы панелей
 
Сэндвич-панели - удобный и современный стройматериал, имеющий широкую сферу применения. Он делится на два главных типа:

·	стеновой;
·	кровельный.

 
Еще одна востребованная сфера применения панелей - сооружение ограждений внутреннего и наружного типов, обустройство перекрытий между этажами, настил полов. Подойдет материал для реконструкции зданий. Если интересуют повышенные теплоизолирующие характеристики, обратите внимание на изделия поэлементной сборки. Они дополнены профилем из холоднокатанной оцинкованной стали, листы содержат полимерное покрытие. Самые современные  сэндвич-панели категории оборудуются гидро-, ветрозащитой. Это делает их устойчивыми к воздействию негативных внешних факторов, повышает защиту от шума.
Различаются панели и по типу теплоизолирующего слоя. Доступные варианты - минеральная вата, пенополиуретан, стекловолокно, пенополистирол. В некоторых моделях сэндвичей комбинируется несколько материалов.
 
Правила выбора
 
Многослойные конструкции, готовые к установке, состоят из пары листов металла с покрытием и теплоизоляционной сердцевины. За счет удобных креплений установка будет максимально быстрой. При выборе нужно учитывать такие параметры:

·	Тип наполнения - минвата, пенополиуретан, пенополиизоцианурат, пенополистирол или базальтовое волокно. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы - стойкость к влаге, воздействию грызунов, экологичность, долговечность, пр.
·	Толщина и геометрия - толщина зависит от температуры среды, то есть условий эксплуатации, геометрию определяют с учетом особенностей проекта по раскладке. Обязательно нужно оценить климатические условия региона, проверить стыки, подрезы, зазоры, выпуски. Проектными работами должен заниматься грамотный специалист.
·	Качество изготовления - сэндвич-панели должны изготавливаться со строгим соблюдением действующих в отрасли стандартов. Экономия на сырье недопустима. Стоимость качественных панелей не может быть слишком низкой.

Другие важные параметры - требования к пожарной безопасности, назначение объекта, особенности эксплуатации зданий. Чтобы избежать ошибок при покупке, обратитесь к изготовителю или грамотному проектировщику.

Вы можете выразить свое мнение об этой публикации по ссылке:
 https://via-midgard.com/other_news/syendvich-paneli-i-pravila-ix-vybora.htm
или ознакомиться с самыми эмоциональными и популярными новостями по ссылке:
 https://via-midgard.com/ratings/#