Светодиодное освещение представляет из себя светильники со светодиодной лампой или светодиодные ленты. Такие лампы не имеют нити накаливания, как обычные лампы, но используют светодиодную технологию. Несмотря на эту разницу, светодиодное освещение имеет то же использование и функции, что и освещение с классическими лампами накаливания.

Разработанное впервые в 1962 году, коммерческое светодиодное освещение существует с 1980 года, когда оно начало производиться, однако в то время были доступны только инфракрасные электролюминесцентные диоды. Другие цвета появились в 1990-х годах, когда в Японии была разработана голубая селитра. Бум белых лампочек, которые являются наиболее используемыми и востребованными, произошел, когда синяя селитра была объединена с желтым люминофором для получения длинных волн. Результатом этой комбинации является свет, который человеческий глаз воспринимает как белый.

Применение светодиодных технология затронуло практически все сферы жизни. Начиная от ламп для бытового освещения, заканчивая экраном вашего смартфона, монитором ПК или ноутбука. Наиболее распространенное использование светодиодные светильники получили в интерьерном освещении - практически ни один современный дизайн проект не обходится без использования светодиодных решений: это и простые врезные светильники, и трекинговое светодиодное освещение, и стильные конструкции с применением светодиодного профиля -  lprof.com.

Принципы светодиодной технологии

Конструктивно светоизлучающий диод (СИД) представляет собой компонент, в котором на контактирующую микросхему (или комбинацию микросхем) напыляют материал с необходимыми оптическими свойствами (светодиоды изготавливаются в точечной или диффузной конструкции с разными углами пучка). Контакты могут быть поверхностного монтажа (SMD) или гибкими.

Несколько сборок светодиодных чипов в одном корпусе могут иметь отдельные контакты для каждой микросхемы, общего анода или катода или антипараллельно, или они могут иметь управляющую электронику на чипе (например, изменяющие цвет или мигающие светодиоды).

Основные монокристаллические диоды обычно покрыты сферическими колпачками из эпоксидной смолы или акрилового полиэстера. Действительно, материалы, из которых сделаны светодиоды, имеют относительно высокий показатель преломления, и большая часть испускаемого света будет отражаться путем полного отражения обратно на плоскую границу раздела с воздухом.

По сравнению с другими источниками электрического света (лампа накаливания, газоразрядная лампа), светодиоды имеют преимущество работы с относительно низкими значениями тока и напряжения. Это подразумевает их использование в дисплеях (в виде цифр и букв). Комбинируя основные цвета (красный, зеленый, синий), можно также получить цветные экраны.

Преимущества светодиодного освещения

Здесь следует упомянуть четыре основных преимущества этого освещения: это энергоэффективность, эффективность освещения, его способность освещать с полной интенсивностью сразу после включения и срок его службы.

Наибольшим преимуществом светодиодных ламп над лампами накаливания является заметно более низкое энергопотребление. Подходящей мерой для энергоэффективности является светоотдача, которая означает, насколько велик световой поток, излучаемый источником света при мощности в 1 Вт. Например, стандартная 60-ваттная лампа имеет КПД около 12 лм / ватт; светодиодная лампа, которая является альтернативой 60-ваттной лампе, излучает около 100-130 лм / ватт. Таким образом, светодиодная лампа примерно в десять раз эффективнее стандартной лампы накаливания.

С точки зрения эффективности использования света следует отметить, что эффективность использования энергии и, следовательно, возможная общая экономия могут быть относительными. При сравнении эффективности различных источников, они примерно одинаковы: люминесцентная лампа T5HE (Ш16 мм) 114 лм / Вт, натриевая лампа 104 лм / Вт и металлогалогенная лампа 115 лм / Вт.

При определении срока службы светодиодной лампы полезно знать, к какому значению относится срок службы. Очень часто импортеры низкокачественной продукции имеют срок службы около 50 000 часов. Это относится к сроку службы чипа, а не к сроку службы электроники или других компонентов светодиодной лампы, поэтому этот срок службы является только гипотетическим.

В сегменте премиум-рынка было установлено, что светодиодные лампы для домашнего использования производятся со сроком службы 15 000 часов. Срок службы определяется тем моментом, когда на 50% светодиодных ламп приходится не менее 70% мощности. Продолжительность 15 000 часов такая же, как для имеющихся в продаже энергосберегающих ламп (компактных люминесцентных ламп). Для профессионального сегмента срок службы стабилизировался с 35 000 до 50 000 часов.

Последним большим преимуществом этих ламп является тот факт, что они начинают светиться сразу же при полной интенсивности, им не вредит частое включение и выключение или более низкие температуры (обычный диапазон рабочих температур составляет от -35 ° C до +45 ° C), хотя частое переключение может иметь некоторое влияние на лампу в зависимости от ее конструкции, это не влияет на ее срок службы.

Вы можете выразить свое мнение об этой публикации по ссылке:
 https://via-midgard.com/other_news/svetodiodnoe-osveshhenie-ego-funkcii-i.htm
или ознакомиться с самыми эмоциональными и популярными новостями по ссылке:
 https://via-midgard.com/ratings/#