Конвейерные ролики - это детали цилиндрической формы, которые вращаясь вокруг своей оси, значительно ускоряют и упрощают производство. Обычно используются в гравитационных рольгангах и ленточных конвейерах. Ленточный конвейер - представитель одной из типов конвейерных систем.
Конвейерные ленты постоянно вращаются при помощи роликов. Конвейерные ролики также называют транспортерными, так как они играют важную роль в транспорте продукта или материала. Ролики являются неотъемлемым комплектующим конвейерного оборудования, могут иметь различные диаметры и длины.

ООО ТОРГОВО - РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТАРГЕТ» занимается производством и продажей конвейерных роликов и роликоопор высшего качества и по доступным ценам. В ассортименте представлен  ролик транспортерный различных типов, начиная с усиленных (которые предназначены для условий эксплуатации повышенного уровня), заканчивая разборными роликами (изготавливаются из нержавейки, используются для конвейерных рольганов и т.д.).

Помимо обычных стандартных видов, также компания занимается производством транспортерных роликов на заказ по эскизам и чертежам клиента.

Характеристика роликов с конвейера компании «ТАРГЕТ»
 
- Норма толщины стенки ролика составляет 3 - 3,5 мм;
- Уплотненное армирование с двумя бортами;
- Оболочка подшипника из нержавейки.

Виды предоставляемых роликоопор компании «ТАРГЕТ»
 
- Амортизирующие. Защита от повреждений.
- Прямые. Для плоских лент
- Желобчатые. Для сыпучих материалов.
- Подвесные. Для транспортировки тяжелых и крупно-габаритных грузов.
- Дефлекторные. Защита от смещения.
- Центрирующие. Автоматизация направления.

Классификация конвейерных валов
 
По назначению:
 
1. Рядовые или линейные - выполняют функции поддержания и придания нужной формы ленте;
2. Специальные - выполняют функции по автоматизации, амортизацию, очищению и переходу.

По расположению на конвейере.
 
Бывают двух видов: верхние и нижние. Первые служат для опоры основной ветви, несущей груз, а вторые - для обратной.
Конвейерные валы выпускают трех видах в зависимости от степени тяжести: от легких до тяжелых.
Конструкция и сборка роликов различается в зависимости от вида подшипника, метода его уплотнения и типа смазки. Процедура обрезинования способствует приданию амортизирующих качеств.
Транспортерные ролики играют важную роль в производстве большими объемами, облегчают сам процесс изготовления качественной продукции и являются самыми безопасными и долговечными в эксплуатации.

Вы можете выразить свое мнение об этой публикации по ссылке:
 https://via-midgard.com/other_news/rol-konvejernyx-valov-v-proizvodstve.htm
или ознакомиться с самыми эмоциональными и популярными новостями по ссылке:
 https://via-midgard.com/ratings/#