Атмосфера уюта, создаваемая открытым огнем помогает облегчить преодоление некоторых зимних депрессивные состояний, но именно тепло, излучаемое самим камином, может реально помочь вам и вашим близким в эти холодные дни.

Не существует каминов, выделяющих одинаковый уровень тепла, а тип имеющегося у вас камина может сильно различаться по энергоэффективности от аналогов. Давайте посмотрим на эффективность обогрева различных типов каминов.

Дровяные камины

Количество тепла, которое выделяет дровяной камин, во многом зависит от размера камина и комнаты, в которой он находится. Больший камин позволит увеличить огонь, который будет создавать больше тепла. Чем больше комната, в которой находится камин, тем меньше вероятность того, что его эффективность будет высокой, так как тепло от огня рассеивается на обширной площади.

Кроме того, дизайн камина будет влиять на то, сколько тепла он излучает. Стены и задняя часть камина отражают тепло в комнату, а чем больше у него углов, тем эффективнее будет происходить теплоотдача. Если вы только собираетесь обзавестись таким замечательным источников обогрева своего жилища и рассматриваете какой дизайн выбрать, создать что-то особенно уникальное помогут вам  порталы каминов из гипса.

Каменный камин, вероятно, потеряет большую часть тепла, поскольку для его тяги используется дымоход. Например температура лесных пожаров может достигать более 500 градусов по Цельсию, но до 90 процентов тепла поднимается вверх. Это не значит, что вы совсем не ощутите тепло от камина в комнате, но это неэффективный способ обогрева всего помещения, так как в основном тепло будет отдаваться ближайшим к нему объектам.

Газовые камины без вентиляции

Камины, которые не требуют вентиляции, будут заправляться сжиженным или природным газом и использовать воздух в помещении для его сжигания. Газовые камины без вентиляционных отверстий, которые имеют автоматический розжиг или используют гелевое топливо, могут отдавать низкий уровень тепла в помещение в течение коротких периодов времени, но они могут быть кстати в случае отключения электричества или центрального отопления.
Электрические камины без вентиляции в отличие от своих газовых аналогов не будут производить выбросы продуктов сгорания обратно в помещение, но они также выделяют низкий уровень тепла.

Газовые и электрические камины устанавливаются в основном для эстетики и служат дополнительным источником тепла в комнате - обычно они не предназначены для использования в качестве основного источника тепла. Их несомненное преимущество перед каминами на дровах в том, что у них почти на 100 процентов отсутствуют теплопотери, так как очень мало, выделяемого ими тепла, выходит из комнаты.

Вентилируемые газовые камины

Данный тип газовых каминов отводят продукты сгорания за пределы дома через дымоход и могут быть подключены к системе воздушного отопления для максимального обогрева дома. Они выделяют как лучевое, так и конвекционное тепло, и большинство из них имеют герметичную камеру сгорания. Для поддержания горения происходит забор воздуха через трубу, поэтому теплый воздух не покидает пределов дома.

Хотя вентилируемый газовый камин и может быть альтернативой печи или котлу на твердом топливе, он не является полноценной заменой. Как и газовые камины без вентиляции, вентилируемые могут обеспечивать достаточно количество тепла в комнате, но для поддержания комфортного уровня температуры, необходимо использовать дополнительные источники обогрева. Поэтому они скорее устанавливаются как дополнительный источник тепла, а не в качестве основного обогревателя.

Вы можете выразить свое мнение об этой публикации по ссылке:
 https://via-midgard.com/other_news/kakoj-tip-kamina-vydelyaet-bolshe-vsego-tepla.htm
или ознакомиться с самыми эмоциональными и популярными новостями по ссылке:
 https://via-midgard.com/ratings/#